5　实验：练习使用多用电表
[学习目标]　1.了解多用电表的基本结构，知道多用电表的测量功能。2.会使用多用电表测量电压、电流和电阻(重点)。3.掌握多用电表的读数方法。4.会使用多用电表测量二极管的正反向电阻(难点)。5.会使用多用电表排查电路故障(难点)。
一、认识多用电表
1.指针式多用电表
认识表盘和选择开关
[image: ]
2.数字式多用电表
[image: ]
如图所示，数字式多用电表的测量值以数字形式直接显示，使用方便。数字式多用电表内部装有电子电路，这样可以使电表对被测电路的影响减到最小，同时还具有多种其他功能。
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多用电表的电流挡、电压挡的挡位表示什么意义？电阻挡和电流挡、电压挡的挡位表示的意义一样吗？
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
二、使用多用电表
1.使用步骤
(1)使用前，应调整　　　　　　　，使指针指到零刻度。这一步又称为“机械调零”。 
(2)使用时，通过　　　　　选择合适的挡位。 
(3)使用完毕，应将选择开关旋转到　　　　　位置。 
2.使用多用电表测量电压、电流和电阻
[image: ]
(1)测量直流电压
①选择　　　　　挡合适的量程，并将选择开关旋至相应位置。 
②将多用电表　　　　在待测电路两端，注意红表笔接触点的电势应比黑表笔接触点的电势　　　。 
③根据表盘上相应量程的直流电压刻度读出电压值，读数时注意　　　　刻度所表示的电压值。 
(2)测量直流电流
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①选择　　　　　　挡合适的量程，并将选择开关旋至相应位置。 
②将被测电路导线拆开一端，把多用电表　　　　在电路中， 注意电流应从　　　表笔流入多用电表。 
③读数时，根据表盘上相应量程的直流电流刻度进行读数，要认清刻度盘上的最小刻度。
(3)测量电阻
①选挡：估计待测电阻的大小，旋转选择开关，使其尖端对准电阻挡的合适倍率。选择倍率时，应使表针尽可能指在刻度盘的中间区域。
②欧姆调零：将红、黑表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使指针指在表盘右端“0”刻度处。
③测量读数：将两表笔分别与待测电阻的两端接触，读数乘倍率即为待测电阻阻值。
④测另一电阻时重复①②③三步。
⑤实验完毕：应将选择开关置于“OFF”挡或交流电压最高挡。
3.注意事项
(1)用多用电表电压挡、电流挡测电压、电流时要注意红、黑表笔分别与电源的正、负极相连。
(2)需要注意多用电表直流电流挡是毫安挡，不能测量比较大的电流。选择适当的量程，使指针偏转角尽量大一些，这样测量结果相对较准。
(3)测电阻时应注意的问题
①选挡后要进行欧姆调零。
②换挡后要重新进行欧姆调零。
③被测电阻要与电源等其他元件分离，不能用手接触表笔的金属杆。
④操作完成后，要将两表笔从插孔中拔出，并将选择开关旋至“OFF”挡或交流电压最高挡，若长期不用，应将电池取出。
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1.电阻表的表盘有什么特点？
[image: ]
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.若测一个阻值为160 Ω左右的电阻，应该选择哪个电阻挡位？
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[image: ]例1[image: ]　(2024·四川省仁寿第一中学月考)在“练习使用多用电表”的实验中：
(1)前两次测量时，表盘指针如图中a、b所示。请据此完成记录表中的①和②；
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	所测物理量
	量程或倍率
	指针
	读数

	第1次
	直流电压
	0~50 V
	①　　 
(选填“a”或“b”)
	34.0 V

	第2次
	直流电流
	0~10 mA
	②　　 
(选填“a”或“b”)
	4.4 mA

	第3次
	电阻
	×100
	c
	1.5×102 Ω



(2)第3次测量时，用“×100”电阻挡测量电阻，表盘指针如图中c所示，为了更准确测量需要换成　　　　(选填“×10”或“×1 k”)挡进行重新测量； 
(3)多用电表改变不同倍率的电阻挡后，测量电阻前　　　(选填“需要”或“不需要”)重新调零。 
[image: ]例2[image: ]　(2024·北京市昌平区高二期末)多用电表是常用的电学测量仪表，它既能测量电流又能测量电压，还能测量电阻。
(1)关于多用电表的使用，下列操作正确的是　　　　　； 
A.测灯泡电压时，应按图甲所示连线，测量时开关S应断开
B.测灯泡电流时，应按图乙所示连线，测量时开关S应闭合
C.测灯泡电阻时，应按图甲所示连线，测量时开关S应断开
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(2)某次用多用电表测量电阻和直流电压时指针位置如图丙所示，若选择开关置于：
①电阻“×1 k”位置，则电阻的测量值为　　　　 kΩ； 
②直流“10 V”位置，则电压的测量值为　　　　 V。 
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1.读数时要注意读表盘上的刻度线：电阻表刻度不均匀，读最上一排刻度线；直流电流、电压刻度均匀，读中间刻度线。
2.电压表、电流表读数时，要看清选择开关所选择的量程，确定每一小格表示多少及应读到的有效数字位数。

三、用多用电表测二极管正反向电阻
1. 认识二极管：如图所示，它由半导体材料制成，左端为正极，右端为负极。
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特点：二极管具有单向导电性。电流从正极流入时为正向电阻，电阻　　　　(填“很小”或“很大”)，而从负极流入时为反向电阻，电阻　　　　(填“很大”或“很小”)，接近断路。 
2.多用电表测二极管的正、反向电阻
[image: ]
(1)测二极管正向电阻：将多用电表的选择开关旋至低倍率的电阻挡，欧姆调零之后将黑表笔接触二极管的正极，红表笔接触二极管的负极。
(2)测二极管反向电阻：将多用电表的选择开关旋至高倍率的电阻挡，欧姆调零之后将黑表笔接触二极管的负极，红表笔接触二极管的正极。
[image: ]例3[image: ]　某同学利用多用电表测量二极管的反向电阻(二极管具有单向导电性，电流正向通过时几乎没有电阻，电流反向时，电阻很大)。完成下列测量步骤：
(1)检查多用电表的机械零点。
(2)将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔，二极管的两个极分别记作a和b，将红表笔接a端时，表针几乎不偏转，将红表笔接b端时偏转角度很大，则为了测量该二极管的反向电阻，应将红表笔接二极管的　　　　(选填“a”或“b”)端。 
(3)将选择开关拨至电阻“×100”挡，进行正确的测量步骤后，发现表针偏角较小。为了得到准确的测量结果，应重新选择量程进行测量，则该同学应选择　　　　(选填“×10”或“×1 k”)挡，然后　　　　　　　，再进行测量。测量后示数如图所示，则测量结果为　　　　。 
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(4)测量完成后，将选择开关拨向　　　　　　　　　　　　　挡位置。 
四、用多用电表判断电路故障
1.电压表检测法
若电路断路，将电压表与电源并联，若有电压说明电源完好。若电路断路，将电压表逐段与电路并联，若某一段电压表指针偏转，说明该段电路中有断点。若电路短路，则用电压表逐段与电路并联，某一段电压表示数为零，则该段电路被短路。
2.电阻表检测法
断开电路，用多用电表的电阻挡测量待测部分的电阻，若检测部分示数正常，说明两点间正常；若检测部分电阻很小(几乎为零)，说明该部分短路；若检测部分指针几乎不动，说明该部分断路。
[image: ]例4[image: ]　在如图所示的电路中，1、2、3、4、5、6为连接点的标号。在开关闭合后，发现小灯泡不亮。现用多用电表检查电路故障，需要检测的有：电源、开关、小灯泡、3根导线以及电路中的各连接点。
[image: ]
(1)为了检测小灯泡以及3根导线，在连接点1、2已接好的情况下，应当选用多用电表的　　　　挡。在连接点1、2同时断开的情况下，应当选用多用电表的　　　　挡。 
(2)在开关闭合情况下，若测得5、6两点间的电压接近电源的电压，则表明　　　　　　　　　　　可能有故障。 
(3)将小灯泡拆离电路，写出用多用电表检测该小灯泡是否有故障的具体步骤：
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[bookmark: _GoBack]
image7.png
AQ
VRN
oY
ey
¥
2\
10
= O %
Q

20
%

o

~0





image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png
92 15
LN X 10
P ;
N
S
o 100 150
0
N 20 3¢ <0p
= Q 4
N g
L v Av-o  °
_ /
(@]
Y





image13.tiff
= B -




image14.png




image15.png
g
4

O





image16.png
(r
a0 20 15 10 (12.55.02.5 p\\
: 5 P
U
A\ o4
¥ o a5 7
N4 6 b Q
= Q '50'%
Q & 15 2 /0
QY 2
5000Q/V vV '
35000/V A-V-Q
| I
©) O





image17.png




image1.png
2
JE}Q HIiR EE/)IL\

ChloE i 2 v R

PFEFFNE T g&@ﬂ§ﬁﬁp
LRI . S /TR

B35 Hh B fﬁﬁgﬁ
HFEIFR S E

Pt s — . TR

BT, B ‘\?@

Hly e 2 e B

BiiziA RE




image2.png
(=

Ww
8
m..





image3.png
[ BE5tie ]




image4.png




image5.png
t{ﬁh 0





image6.png
[ BE5te ]





5

ÊµÑé£ºÁ·Ï°Ê¹ÓÃ¶àÓÃµç±í

[

Ñ§Ï°Ä¿±ê

]

1.

ÁË½â¶àÓÃµç±íµÄ»ù±¾½á¹¹£¬ÖªµÀ¶àÓÃµç±íµÄ²âÁ¿¹¦ÄÜ¡£

2.

»áÊ¹ÓÃ¶àÓÃµç±í²âÁ¿µçÑ¹¡¢µçÁ÷ºÍ

µç×è

(

ÖØµã

)

¡£

3.

ÕÆÎÕ¶àÓÃµç±íµÄ¶ÁÊý·½·¨¡£

4.

»áÊ¹ÓÃ¶àÓÃµç±í²âÁ¿¶þ¼«¹ÜµÄÕý·´Ïòµç×è

(

ÄÑµã

)

¡£

5.

»áÊ¹ÓÃ¶à

ÓÃµç±íÅÅ²éµçÂ·¹ÊÕÏ

(

ÄÑµã

)

¡£

Ò»¡¢ÈÏÊ¶¶àÓÃµç±í

1.

Ö¸ÕëÊ½¶àÓÃµç±í

ÈÏÊ¶±íÅÌºÍÑ¡Ôñ¿ª¹Ø

2.

Êý×ÖÊ½¶àÓÃµç±í

ÈçÍ¼ËùÊ¾£¬Êý×ÖÊ½¶àÓÃµç±íµÄ²âÁ¿ÖµÒÔÊý×ÖÐÎÊ½Ö±½ÓÏÔÊ¾£¬Ê¹ÓÃ·½±ã¡£Êý×ÖÊ½¶àÓÃµç±íÄÚ²¿×°ÓÐµç×Ó

µçÂ·£¬ÕâÑù¿ÉÒÔÊ¹µç±í¶Ô±»²âµçÂ·µÄÓ°Ïì¼õµ½×îÐ¡£¬Í¬Ê±»¹¾ßÓÐ¶àÖÖÆäËû¹¦ÄÜ¡£

¶àÓÃµç±íµÄµçÁ÷µ²¡¢µçÑ¹µ²µÄµ²Î»±íÊ¾Ê²Ã´ÒâÒå£¿µç×èµ²ºÍµçÁ÷µ²¡¢µçÑ¹µ²µÄµ²Î»±íÊ¾µÄÒâÒåÒ»Ñù

Âð£¿

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

¶þ¡¢Ê¹ÓÃ¶àÓÃµç±í

1.

Ê¹ÓÃ²½Öè

(1)

Ê¹ÓÃÇ°£¬Ó¦µ÷Õû

£¬Ê¹Ö¸ÕëÖ¸µ½Áã¿Ì¶È¡£ÕâÒ»²½ÓÖ³ÆÎª

¡°

»úÐµµ÷Áã

¡±

¡£

(2)

Ê¹ÓÃÊ±£¬Í¨¹ý

Ñ¡ÔñºÏÊÊµÄµ²Î»¡£

