专题强化7　电阻的测量
[学习目标]　1.进一步理解电流表内接法、外接法及滑动变阻器的限流式接法和分压式接法，并能在具体问题中正确选择(重难点)。2.会用等效替代法、伏伏法、安安法、半偏法测电阻(重难点)。
一、等效替代法测电阻
如图所示，先让待测电阻与一电流表串联后接到电压恒定的电源上，读得电流表示数I；然后将电阻箱与电流表串联后接到同一电源上，调节电阻箱的阻值，使电流表的示数仍为I，则电阻箱的读数等于待测电阻的阻值。
[image: ]
说明：等效替代法的实验原理简单，看似没有系统误差，但考虑到电阻箱不能连续调节，往往很难保证电流表的读数不变。
[image: ]例1[image: ]　(2024·大连市滨城高中联盟高二月考)某实验小组同学想测量一个定值电阻Rx的准确阻值，实验室提供的器材如下：
待测定值电阻Rx(阻值约为10 Ω)
毫安表mA(量程为200 mA，内阻未知)
电压表V(量程3 V，内阻RV≈3 kΩ)
电阻箱R0(最大阻值为99 999.9 Ω)
滑动变阻器R1(允许通过最大电流1.5 A，最大阻值5 Ω)
滑动变阻器R2(允许通过最大电流0.3 A，最大阻值300 Ω)
[image: ]
电源E(电压约3 V)
开关S、导线若干
(1)实验小组同学经过讨论设计出如图甲所示的电路，实验中滑动变阻器R应选用　　　　(选填“R1”或“R2”)； 
(2)将单刀双掷开关S2置于a，改变滑动变阻器滑片，测得多组电流、电压值，描绘出相应的U-I图像，如图乙所示，图像为一条过原点的直线，则U-I图像的斜率表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　； 
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(3)将单刀双掷开关S2置于b，保持滑动变阻器滑片位置不变，调节电阻箱R0的阻值，使电压表V的示数与单刀双掷开关S2置于a时相同，此时电阻箱的阻值如图丙所示，则毫安表的内阻RmA=　　　　 Ω； 
(4)待测电阻的准确阻值Rx准=　　　　 Ω(结果保留2位有效数字)。 
二、伏伏法测电阻
伏伏法又称电压表差值法，是利用两个电压表的组合测量电压表的内阻或其他电阻的方法。常见电路如图甲、乙所示。
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(1)条件：电压表V2的量程必须大于电压表V1的量程且能搭配使用。
(2)技巧：已知内阻值的电压表可当作电流表使用。在缺少合适的电流表的情况下，常用电压表代替电流表使用。
(3)原理：以图甲为例，电压表V1、V2的读数分别为U1、U2，根据电路知识有U2=U1+R0，则如果R0已知，可求出电压表的内阻r1=R0；如果r1已知，可以求出R0=r1。
[image: ]例2[image: ]　(2024·广东省模拟)某实验兴趣小组，根据以下器材想要精确测量电压表V1的内阻，其量程为3 V，内阻大约为2 kΩ，除此以外提供的器材有：
A.电源E(电压9 V)
B.电压表V2(量程15 V，内阻约为5 kΩ)
C.电流表A(量程0.6 A，内阻约为5 Ω)
D.滑动变阻器R1(阻值范围为0~10 Ω)
E.滑动变阻器R2(阻值范围为0~1 500 Ω)
F.定值电阻R3=5 kΩ
G.定值电阻R4=500 Ω
H.开关一个，导线若干
(1)实验过程中，为减小实验误差，要求电表示数至少要达到量程的，同时方便电路调节，滑动变阻器应选择　　　，实验所需的另一个电表应选择　　　，定值电阻应选择　　　(均选填器材前的字母代号)； 
(2)请在虚线框内画出实验电路图；
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(3)将电压表V1的示数记为U1，将另一个电表的示数记为X2，将所选定值电阻的阻值记为R，在获得多组U1、X2的值后建立坐标系，绘制X2-U1图像，拟合得到线性图像的斜率为k，则电压表V1的内阻RV=　　　　　　(用k、R表示)。 
三、安安法测电阻
安安法又称电流表差值法，是利用两个电流表的组合测量电流表的内阻或其他电阻的方法，常见电路如图甲、乙所示。
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(1)条件：电流表A2的量程必须大于电流表A1的量程且能搭配使用。
(2)技巧：已知内阻值的电流表可当作电压表使用。在缺少合适的电压表的情况下，常用电流表代替电压表使用。
(3)原理：电流表A1、A2的读数分别为I1、I2，电流表A1的内阻为r1，则以图甲为例，根据电路知识有I1(r1+R0)=(I2-I1)Rx，则如果r1、R0已知，可求出Rx的阻值；如果R0、Rx已知，可以求出电流表A1的内阻r1=Rx-R0。
[image: ]例3[image: ]　某同学想要准确测量一阻值约为2 kΩ的电阻Rx的阻值，实验室还提供了下列器材：
A.电流表A1(量程为0~500 μA，内阻r1=1 kΩ)
B.电流表A2(量程为0~1.5 mA)
C.滑动变阻器R1(0~20 Ω)
D.滑动变阻器R2(0~2 000 Ω)
E.电阻箱R0(0~9 999 Ω)
F.电源(电压为3 V)
G.开关
H.导线若干
(1)某同学用如图甲所示电路图测电阻Rx的阻值，为尽可能获取多组数据且操作方便，滑动变阻器应选择　　　　(填“R1”或“R2”)；为将电流表A1改装成量程为3 V的电压表，需要将电阻箱R0的阻值调为　　　　 Ω。 
[image: ][image: ]
(2)如图乙所示为本实验的部分连线的实物图，请用笔画线代替导线将其连接成完整电路。
(3)按正确的电路连接，闭合开关，记录电流表A1、A2的示数I1和I2，移动滑动变阻器的滑片，记录多组数据，并作出I1-I2图线如图丙所示，则该待测电阻阻值为Rx=　　　　 kΩ(计算结果保留两位有效数字)。 
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四、半偏法测电阻
1.“半偏法”测电流表的内阻
[image: ]
测量原理：实验电路如图所示。
(1)闭合开关S1前，将滑动变阻器R1、电阻箱R2的阻值调到最大；
(2)闭合开关S1，调节R1使电流表A的指针满偏；
(3)再闭合开关S2，保持滑动变阻器滑片的位置不变，调节电阻箱R2的阻值，使电流表A的指针半偏；
(4)读取电阻箱的阻值R2，则RA=R2。
注意：R1接入阻值越大，误差越小，故R1应选择总阻值较大的。
2.“半偏法”测电压表的内阻
[image: ]
测量原理：实验电路如图所示。
(1)闭合开关S之前，电阻箱R的阻值调到零，滑动变阻器R'的滑片P滑到最左端；
(2)闭合开关S，调节滑片P的位置使电压表V的指针满偏；
(3)保持滑动变阻器滑片位置不变，再调节电阻箱的阻值，使电压表V的指针半偏；
(4)读取电阻箱的阻值R，则有RV=R。
注意：R'应选总阻值较小的，有利于减小实验误差。
[image: ]例4[image: ]　某同学测量一量程为500 mV的电压表的内阻。实验所提供的器材有：待测电压表、滑动变阻器R1(0~20 Ω)、电阻箱R2、定值电阻R3(阻值20 Ω)、电池(电压约为1.5 V)、导线和两个开关。
该同学设计了如图甲所示的电路图，正确连接电路后进行了如下操作：
①把滑动变阻器R1的滑片滑到a端，闭合开关S2，并将电阻箱R2的阻值调到较大；
②闭合开关S1，调节R1滑片的位置，使电压表的指针指到满刻度；
③保持开关S1闭合、R1滑片的位置不变，断开开关S2，调整R2的阻值，当R2调节旋钮位置如图丙所示时，电压表的指针指在满偏刻度的处。
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请回答下列问题：
(1)用笔画线代替导线将实物图乙补充完整；
(2)图丙中电阻箱R2接入电路的阻值为　　　　 Ω，该电压表内阻为　　　　　Ω； 
(3)在操作无误的情况下，实际测出的电压表内阻的测量值RV测　　　　(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值RV真。在其他条件不变的情况下，若RV真越大测量误差就越　　　　(选填“大”或“小”)。 
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